IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Numéro du projet"
Time stamp: "2017-08-25T12:41:30"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20150220_1215(x64) - Exporter 16.5.0.0 - Interface alternative d'export 16.5.0.0"
Application: "Autodesk Revit Architecture 2016 (FRA)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit Architecture 2016 (FRA)"

People and organizations
  Person "user" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "user" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit Architecture 2016 (FRA)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit Architecture 2016 (FRA)" | change NOCHANGE | created 1485442530 (2017-01-26T14:55:30Z)

Units
  LENGTHUNIT: CENTI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Numéro du projet" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 51′ 23.999633″ | longitude 2° 21′ 3.553905″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-12
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Eticsbox_ep140_R4-45" | object type "Eticsbox_ep140_R4-45" | names: "Eticsbox_ep140_R4-45:Eticsbox_ep140_R4-45:360408" | material: "Isolant PSE Eticsbox" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Electricité - Charges

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Eticsbox_ep140_R4-45" | 1 occurrence | material: "Isolant PSE Eticsbox" | property sets: Analyse d'énergie(Type), Autre(Type), Données d'identification(Type), Général(Type), Matériaux et finitions(Type)

Property sets
  Graphismes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Description = "Eticsbox épaisseur 140" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "Isobox" (IFCTEXT)
    Image du type = "Image raster: EticsBox.jpg" (IFCLABEL)
    Modèle = "ep : 140mm" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Eticsbox_ep140_R4-45" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL = "http://www.isobox-isolation.fr/produit/eticsbox" (IFCTEXT)
  Contraintes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Eticsbox_ep140_R4-45" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Isobox" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "Numéro du projet" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Equipement spécialisé" (IFCLABEL)
    Famille = "Eticsbox_ep140_R4-45: Eticsbox_ep140_R4-45" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Eticsbox_ep140_R4-45: Eticsbox_ep140_R4-45" (IFCLABEL)
    ID du type = "Eticsbox_ep140_R4-45: Eticsbox_ep140_R4-45" (IFCLABEL)
    Type = "Eticsbox_ep140_R4-45: Eticsbox_ep140_R4-45" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Epaisseur = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Largeur = 60. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Longueur = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 0.978800000000007 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0989380000000014 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Electricité - Charges | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Numéro de circuit = "" (IFCTEXT)
    Panneau = "" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Visibilité | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Visibilité = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Equipement spécialisé" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Eticsbox_ep140_R4-45" (IFCTEXT)
  Analyse d'énergie(Type) | properties | on 1 type object
    Résistance thermique = 4.45 (IFCREAL)
  Général(Type) | properties | on 1 type object
    Empreinte carbone = "6.978 Kg CO2 eq/m²" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions(Type) | properties | on 1 type object
    Matériaux = "Isolant PSE Eticsbox" (IFCLABEL)