IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Numéro du projet"
Time stamp: "2018-08-03T12:17:49"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20150220_1215(x64) - Exporter 16.5.0.0 - Interface alternative d'export 16.5.0.0"
Application: "Autodesk Revit Architecture 2016 (FRA)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit Architecture 2016 (FRA)"

People and organizations
  Person "user" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "user" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit Architecture 2016 (FRA)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit Architecture 2016 (FRA)" | change NOCHANGE | created 1533290505 (2018-08-03T10:01:45Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Numéro du projet" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 51′ 23.999633″ | longitude 2° 21′ 3.553905″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "HourdiBox PP 150 Up 19" | object type "HourdiBox PP 150 Up 19" | names: "HourdiBox_PP_Néo 150_Up19KW:HourdiBox PP 150 Up 19:244882" | material: "Isolant PSE Entrevous" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Electricité - Charges

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "HourdiBox PP 150 Up 19" | 1 occurrence | material: "Isolant PSE Entrevous" | property sets: Analyse d'énergie(Type), Autre(Type), Cotes(Type), Données d'identification(Type), Matériaux et finitions(Type)

Property sets
  Graphismes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Description = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "Isobox" (IFCTEXT)
    Modèle = "Entrevous 120 - UP 14" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "HourdiBox PP 150 Up 19" (IFCTEXT)
    Note d'identification = "" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL = "http://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Contraintes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "HourdiBox_PP_Néo 150_Up19KW:HourdiBox PP 150 Up 19" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Isobox" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "Numéro du projet" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Equipement spécialisé" (IFCLABEL)
    Famille = "HourdiBox_PP_Néo 150_Up19KW: HourdiBox PP 150 Up 19" (IFCLABEL)
    Famille et type = "HourdiBox_PP_Néo 150_Up19KW: HourdiBox PP 150 Up 19" (IFCLABEL)
    ID du type = "HourdiBox_PP_Néo 150_Up19KW: HourdiBox PP 150 Up 19" (IFCLABEL)
    Type = "HourdiBox_PP_Néo 150_Up19KW: HourdiBox PP 150 Up 19" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Largeur coupure 01 (base 10cm = 0) = 0.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur coupure 02 (base 10cm = 0) (par défaut) = 0.0999999999999977 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longueur coupure (base 10cm = 0) = 0.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 1.38677793914807 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.217294732319165 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Electricité - Charges | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Numéro de circuit = "" (IFCTEXT)
    Panneau = "" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Equipement spécialisé" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "HourdiBox_PP_Néo 150_Up19KW" (IFCTEXT)
  Analyse d'énergie(Type) | properties | on 1 type object
    Rp - DURANDAL DF 110 - DURANDAL DF 130 - DURANDAL DF 140 = 5.15 (IFCREAL)
    Rp - KP1 Leader 110 - KP1 Leader 115S - KP1 Leader x 110 = 5.25 (IFCREAL)
    Rp - KP1 Leader 130 - KP1 Leader 140 = 5.15 (IFCREAL)
    Rp - LB 7 - Série 2 = 5.15 (IFCREAL)
    Rp - LB7 - Série 1 = 5.2 (IFCREAL)
    Rp - RECTOR NR 110 = 5.15 (IFCREAL)
    Rp - RECTOR NR 130 = 5.05 (IFCREAL)
    Rp - SEAC GF 110 - SEAC GF 120 - SEAC GF 930 - SEAC GF 940 = 5.15 (IFCREAL)
    Up - DURANDAL DF 110 - DURANDAL DF 130 - DURANDAL DF 140 = 0.18 (IFCREAL)
    Up - KP1 Leader 110 - KP1 Leader 115S - KP1 Leader x 110 = 0.18 (IFCREAL)
    Up - KP1 Leader 130 - KP1 Leader 140 = 0.18 (IFCREAL)
    Up - LB 7 - Série 2 = 0.18 (IFCREAL)
    Up - LB7 - Série 1 = 0.18 (IFCREAL)
    Up - RECTOR NR 110 = 0.18 (IFCREAL)
    Up - RECTOR NR 130 = 0.18 (IFCREAL)
    Up - SEAC GF 110 - SEAC GF 120 - SEAC GF 930 - SEAC GF 940 = 0.18 (IFCREAL)
  Cotes(Type) | properties | on 1 type object
    Epaisseur de languette = 0.136 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.6885 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longueur = 1.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Matériaux et finitions(Type) | properties | on 1 type object
    Matériaux = "Isolant PSE Entrevous" (IFCLABEL)