IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2023-01-27T18:27:32"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20190510_1515(x64) - Exporter 18.4.0.0 - Interface alternative d'export 18.4.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2018 (FRA)" version "2018" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2018 (FRA)"

People and organizations
  Person "MF_BIM" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "MF_BIM" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2018 (FRA)" version "2018" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2018 (FRA)" | change NOCHANGE | created 1674840417 (2023-01-27T17:26:57Z)

Units
  LENGTHUNIT: CENTI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 51′ 23.999633″ | longitude 2° 21′ 3.553905″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | object type "Niveau:Ligne du Niveau" | elevation -1.94916083273711E-12
        contains 6 elements
          1 x IFCROOF | object type "Toit de base:ISOBOX - Drainbox" | names: "Toit de base:ISOBOX - Drainbox:285144" | parts: 1 IFCSLAB | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon, PSet_Isobox_FR, Autre, Construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Texte 3D:Texte 3D 2" | names: "Texte 3D:Texte 3D 2:286407" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Texte 3D:Texte 3D 1" | names: "Texte 3D:Texte 3D 1:286940", "Texte 3D:Texte 3D 1:290635" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCROOF | object type "Toit de base:ISOBOX - Complexe toit" | names: "Toit de base:ISOBOX - Complexe toit:290652" | parts: 1 IFCSLAB | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_RoofCommon, PSet_Isobox_FR, Autre, Construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ISOBOX - Logo" | object type "ISOBOX - Logo:ISOBOX - Logo" | names: "ISOBOX - Logo:ISOBOX - Logo:293973" | material: materials ("ISOBOX - Logo - Blanc", "ISOBOX - Logo - Orange", "ISOBOX - Logo - Gris") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ISOBOX - Logo" | 1 occurrence | material: materials ("ISOBOX - Logo - Blanc", "ISOBOX - Logo - Orange", "ISOBOX - Logo - Gris") | property sets: Autre, Contraintes, Données d'identification, Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff

Property sets
  Graphismes(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Couleur vue détail faible = 0 (IFCINTEGER)
  Graphismes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Texte 3D 1" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Code d'assemblage = "B3010300" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Epaisseur 60 mm" (IFCTEXT)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Description = "Dalle de drainage pour toitures végétalisées et terrasses jardins" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Roof Insulation & Fill" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "Drainbox" (IFCTEXT)
    Nom du type = "ISOBOX - Drainbox" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Texte 3D 2" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Code d'assemblage = "B3010300" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "" (IFCTEXT)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Description = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Roof Insulation & Fill" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "ISOBOX - Complexe toit" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 4 objects (2 IFCROOF, 2 IFCSLAB)
    Manufacturer = "ISOBOX Isolation" (IFCLABEL)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (1 IFCROOF, 1 IFCSLAB)
    Reference = "ISOBOX - Drainbox" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (1 IFCROOF, 1 IFCSLAB)
    Reference = "ISOBOX - Complexe toit" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 1 type object
    Reference = "ISOBOX - Logo" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "ISOBOX - Drainbox" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "ISOBOX - Complexe toit" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  PSet_Isobox_FR | properties | on 2 objects (1 IFCROOF, 1 IFCSLAB)
    Charge maximale = 0.18580608 (IFCREAL)
    Dimensions = "1200 x 1000 mm" (IFCTEXT)
    Epaisseur = 6. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Taux de performation = 0.0007 (IFCREAL)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
    Volume drainant = 16.5 (IFCREAL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 2 objects (1 IFCROOF, 1 IFCSLAB)
    Charge maximale = 0. (IFCREAL)
    Dimensions (no value)
    Epaisseur = 34. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Résistance thermique = 2.34545144222564 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
    Taux de performation = 0. (IFCREAL)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
    Volume drainant = 0. (IFCREAL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Description = "Dalle de drainage pour toitures végétalisées et terrasses jardins" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Drainbox" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Description (no value)
    Reference = "ISOBOX - Complexe toit" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Drainbox" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Complexe toit" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.426357153252802 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Autre | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Famille = "Texte 3D: Texte 3D 1" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Texte 3D: Texte 3D 1" (IFCLABEL)
    ID du type = "Texte 3D: Texte 3D 1" (IFCLABEL)
    Type = "Texte 3D: Texte 3D 1" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Catégorie = "Toits" (IFCLABEL)
    Famille = "Toit de base: ISOBOX - Drainbox" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Toit de base: ISOBOX - Drainbox" (IFCLABEL)
    ID du type = "Toit de base: ISOBOX - Drainbox" (IFCLABEL)
    Type = "Toit de base: ISOBOX - Drainbox" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Famille = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
    ID du type = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
    Type = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Catégorie = "Toits" (IFCLABEL)
    Famille = "Toit de base: ISOBOX - Complexe toit" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Toit de base: ISOBOX - Complexe toit" (IFCLABEL)
    ID du type = "Toit de base: ISOBOX - Complexe toit" (IFCLABEL)
    Type = "Toit de base: ISOBOX - Complexe toit" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Famille = "ISOBOX - Logo: ISOBOX - Logo" (IFCLABEL)
    Famille et type = "ISOBOX - Logo: ISOBOX - Logo" (IFCLABEL)
    ID du type = "ISOBOX - Logo: ISOBOX - Logo" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "ISOBOX - Logo: ISOBOX - Logo" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "ISOBOX - Logo" (IFCTEXT)
  Construction | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Coupe en chevron = "Coupe verticale" (IFCIDENTIFIER)
    Hauteur maximale de l'arrête = 5.99999999999805 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Profondeur du bord de toiture = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Construction | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Coupe en chevron = "Coupe verticale" (IFCIDENTIFIER)
    Hauteur maximale de l'arrête = 33.9999999999981 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Profondeur du bord de toiture = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Contraintes | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Plan de construction = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Décalage de la coupure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Décalage inférieur à partir du niveau = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de base = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = -14. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Contraintes | properties | on 1 type object
    Elévation par défaut = 121.92 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Cotes | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Profondeur = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Epaisseur = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.24 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Epaisseur = 34. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 4. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 1.36 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Surface = 1.78807820858464 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.00300194605529976 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Phase de construction | properties | on 6 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 2 IFCROOF)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 1 type object
    Reference = "ISOBOX - Logo" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 2" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Sous-catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0 STR" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "ISOBOX - Logo" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "60 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Droite" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "Drainbox" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Droite" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "Exemple toit" (IFCTEXT)
  Contraintes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Autre(Type) | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Texte 3D" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Catégorie = "Toits" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Toit de base" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Construction(Type) | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Epaisseur par défaut = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Construction(Type) | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Epaisseur par défaut = 34. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Données(Type) | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Charge maximale = 0.18580608 (IFCREAL)
    Dimensions = "1200 x 1000 mm" (IFCTEXT)
    Taux de performation = 0.0007 (IFCREAL)
    Volume drainant = 16.5 (IFCREAL)
  Données(Type) | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Charge maximale = 0. (IFCREAL)
    Dimensions = "" (IFCTEXT)
    Taux de performation = 0. (IFCREAL)
    Volume drainant = 0. (IFCREAL)
  Propriétés analytiques(Type) | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
  Propriétés analytiques(Type) | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.426357153252802 (IFCREAL)
    Masse thermique = 70694.8 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 2.34545144222564 (IFCREAL)
  Texte(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Police de texte = "Arial" (IFCTEXT)
    Taille du texte = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Texte(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Police de texte = "Arial" (IFCTEXT)
    Taille du texte = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]

Other addresses and roles
  2 x postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"