IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2023-01-27T18:18:31"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20190510_1515(x64) - Exporter 18.4.0.0 - Interface alternative d'export 18.4.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2018 (FRA)" version "2018" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2018 (FRA)"

People and organizations
  Person "MF_BIM" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "MF_BIM" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2018 (FRA)" version "2018" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2018 (FRA)" | change NOCHANGE | created 1674839303 (2023-01-27T17:08:23Z)

Units
  LENGTHUNIT: CENTI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 51′ 23.999633″ | longitude 2° 21′ 3.553905″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | object type "Niveau:Ligne du Niveau" | elevation -1.94916083273711E-12
        contains 42 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 164 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 164 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 164 mm:288774" | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 164 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 16.4) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Texte 3D:Texte 3D 1" | names: "Texte 3D:Texte 3D 1:288779", "Texte 3D:Texte 3D 1:290611" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Texte 3D:Texte 3D 2" | names: "Texte 3D:Texte 3D 2:288780", "Texte 3D:Texte 3D 2:288788", "Texte 3D:Texte 3D 2:288796" (+3 more) | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 185 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 185 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 185 mm:288783" | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 185 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 18.5) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 206 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 206 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 206 mm:288791" | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 206 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 20.6) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 237 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 237 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 237 mm:288799" | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 237 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 23.7) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 261 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 261 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 261 mm:288807" | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 261 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 26.1) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 308 mm" | object type "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 308 mm" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 308 mm:288815" | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 308 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 30.8) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "File" | object type "ISOBOX - File Hourdibox:File" | names: "ISOBOX - File Hourdibox:File:289442" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, PSet_Isobox_FR, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "261 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:261 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:261 mm:289444", "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:261 mm:289445" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "261 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:261 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:261 mm:289446" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "File" | object type "ISOBOX - File Hourdibox:File" | names: "ISOBOX - File Hourdibox:File:289447" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, PSet_Isobox_FR, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "237 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:237 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:237 mm:289449", "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:237 mm:289450" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "237 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:237 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:237 mm:289451" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "File" | object type "ISOBOX - File Hourdibox:File" | names: "ISOBOX - File Hourdibox:File:289452" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, PSet_Isobox_FR, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "206 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:206 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:206 mm:289454", "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:206 mm:289455" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "206 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:206 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:206 mm:289456" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "File" | object type "ISOBOX - File Hourdibox:File" | names: "ISOBOX - File Hourdibox:File:289457" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, PSet_Isobox_FR, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "185 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:185 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:185 mm:289459", "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:185 mm:289460" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "185 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:185 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:185 mm:289461" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "File" | object type "ISOBOX - File Hourdibox:File" | names: "ISOBOX - File Hourdibox:File:289462" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, PSet_Isobox_FR, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "308 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:308 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:308 mm:289464", "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:308 mm:289465" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "308 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:308 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:308 mm:289466" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "File" | object type "ISOBOX - File Hourdibox:File" | names: "ISOBOX - File Hourdibox:File:289467" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, PSet_Isobox_FR, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "164 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:164 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:164 mm:289469", "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:164 mm:289470" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "164 mm" | object type "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:164 mm" | names: "Isobox - Hourdibox PT Néo 120:164 mm:289471" | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, PSet_Isobox_FR, Autre, Contraintes
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30" | object type "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30:290154" | material: layers "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30" ("Revêtement générique" 0.5, "Chape générique" 5., "Plots + tubes pour plancher chauffant générique" 2., "ISOBOX - Dalbox 30" 2.4, "Dalle compression générique" 5., "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 16.4) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30" | object type "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30" | FLOOR | names: "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30:290606" | material: layers "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30" ("Revêtement générique" 0.5, "Chape générique" 5., "Plots + tubes pour plancher chauffant générique" 2., "ISOBOX - Dalbox 30" 2.4, "Dalle compression générique" 5., "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 16.4) | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, PSet_Isobox_FR, Autre
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ISOBOX - Logo" | object type "ISOBOX - Logo:ISOBOX - Logo" | names: "ISOBOX - Logo:ISOBOX - Logo:293973" | material: materials ("ISOBOX - Logo - Blanc", "ISOBOX - Logo - Orange", "ISOBOX - Logo - Gris") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction
          1 x IFCELEMENTASSEMBLY | object type "Réseau de poutres:ISOBOX - Hourdibox" | BEAM_GRID | names: "Réseau de poutres:ISOBOX - Hourdibox:289427" | parts: 7 IFCBEAM | property sets: Données d'identification(Type), Autre(Type), Pset_QuantityTakeOff, Autre, Contraintes, Motif

Types
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 164 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 164 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 16.4) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 185 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 185 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 18.5) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 206 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 206 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 20.6) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 237 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 237 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 23.7) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 261 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 261 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 26.1) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 308 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Hourdibox 120 - 308 mm" ("ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 30.8) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCBEAMTYPE "File" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "261 mm" | 2 occurrences | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "261 mm" | 1 occurrence | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBEAMTYPE "File" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "237 mm" | 2 occurrences | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "237 mm" | 1 occurrence | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBEAMTYPE "File" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "206 mm" | 2 occurrences | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "206 mm" | 1 occurrence | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBEAMTYPE "File" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "185 mm" | 2 occurrences | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "185 mm" | 1 occurrence | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBEAMTYPE "File" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "308 mm" | 2 occurrences | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "308 mm" | 1 occurrence | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBEAMTYPE "File" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "164 mm" | 2 occurrences | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "164 mm" | 1 occurrence | material: "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" | property sets: Analyse d'énergie, Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30" ("Revêtement générique" 0.5, "Chape générique" 5., "Plots + tubes pour plancher chauffant générique" 2., "ISOBOX - Dalbox 30" 2.4, "Dalle compression générique" 5., "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 16.4) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions
  IFCSLABTYPE "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:ISOBOX - Complexe Dalbox 30" ("Revêtement générique" 0.5, "Chape générique" 5., "Plots + tubes pour plancher chauffant générique" 2., "ISOBOX - Dalbox 30" 2.4, "Dalle compression générique" 5., "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" 16.4) | property sets: Autre, Construction, Données, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ISOBOX - Logo" | 1 occurrence | material: materials ("ISOBOX - Logo - Blanc", "ISOBOX - Logo - Orange", "ISOBOX - Logo - Gris") | property sets: Autre, Contraintes, Données d'identification, Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff

Property sets
  Graphismes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification(Type) | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Texte 3D 2" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Texte 3D 1" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "ISOBOX - Hourdibox" (IFCTEXT)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 32 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 8 IFCSLAB, 6 IFCBEAM) | on 26 type objects
    Manufacturer = "ISOBOX Isolation" (IFCLABEL)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    Reference = "T40" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM) | on 6 type objects
    Reference = "File" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "261 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "237 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "206 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "185 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "308 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff: 11 more contents on 15 objects not shown
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB) | on 2 type objects
    Description (no value)
    Reference = "ISOBOX - Complexe Dalbox 30" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Entrevous isolant pour poutrelles treillis" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 164 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Entrevous isolant pour poutrelles treillis" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 185 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Entrevous isolant pour poutrelles treillis" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 206 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Entrevous isolant pour poutrelles treillis" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 237 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Entrevous isolant pour poutrelles treillis" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 261 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "Entrevous isolant pour poutrelles treillis" (IFCTEXT)
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 308 mm" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Complexe Dalbox 30" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.183510655773947 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 164 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.219512195121951 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 185 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.194594594594595 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 206 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.174757281553398 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 237 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.151898734177215 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 261 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.137931034482759 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ISOBOX - Hourdibox 120 - 308 mm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.116883116883117 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ISOBOX - Complexe Dalbox 30" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.183510655773947 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon: 6 more contents on 0 objects not shown
  PSet_Isobox_FR | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM) | on 6 type objects
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB) | on 2 type objects
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 0 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité (no value)
    Conductivité thermique déclarée = 0. (IFCREAL)
    Dimensions (no value)
    Epaisseur = 31.3 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Résistance thermique = 5.4492748433738 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
    URL (no value)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Rp = 5.55 (IFCREAL)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
    Up = 0.17 (IFCREAL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Rp = 4.9 (IFCREAL)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
    Up = 0.19 (IFCREAL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Rp = 4. (IFCREAL)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
    Up = 0.23 (IFCREAL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Rp = 3.4 (IFCREAL)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
    Up = 0.27 (IFCREAL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Rp = 6.9 (IFCREAL)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
    Up = 0.14 (IFCREAL)
  PSet_Isobox_FR | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Rp = 2.7 (IFCREAL)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCLABEL)
    Up = 0.33 (IFCREAL)
  PSet_Isobox_FR: 18 more contents on 12 objects not shown
  Autre | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    Catégorie = "Ossature" (IFCLABEL)
    Famille = "Poutrelle générique: T40" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Poutrelle générique: T40" (IFCLABEL)
    ID du type = "Poutrelle générique: T40" (IFCLABEL)
    ID hôte = "Réseau de poutres: ISOBOX - Hourdibox" (IFCLABEL)
    Type = "Poutrelle générique: T40" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Famille = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
    ID du type = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
    Type = "Texte 3D: Texte 3D 2" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    Catégorie = "Ossature" (IFCLABEL)
    Controle entrevous début = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Controle entrevous fin = 110. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Controle nombre hourdis = 2 (IFCINTEGER)
    Famille = "ISOBOX - File Hourdibox: File" (IFCLABEL)
    Famille et type = "ISOBOX - File Hourdibox: File" (IFCLABEL)
    ID du type = "ISOBOX - File Hourdibox: File" (IFCLABEL)
    Nombre hourdis reseau = 2 (IFCINTEGER)
    Type = "ISOBOX - File Hourdibox: File" (IFCLABEL)
    Visibilité entrevous début = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Visibilité entrevous fin = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Visibilité nombre hourdis = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Autre | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Ossature" (IFCLABEL)
    Famille = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 261 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 261 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 261 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 261 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Ossature" (IFCLABEL)
    Famille = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 237 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 237 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 237 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 237 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Ossature" (IFCLABEL)
    Famille = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 206 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 206 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 206 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 206 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Ossature" (IFCLABEL)
    Famille = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 185 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 185 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 185 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 185 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Ossature" (IFCLABEL)
    Famille = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 308 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 308 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 308 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 308 mm" (IFCLABEL)
  Autre: 17 more contents on 18 objects not shown
  Contraintes | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Hôte = "Aucun(e)" (IFCTEXT)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 13 objects (13 IFCBEAM)
    Décalage du niveau d'arrivée = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Décalage du niveau de départ = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Elévation du niveau de référence = -14. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Niveau de référence = "Niveau: Niveau 0 STR" (IFCLABEL)
    Orientation = "Normale" (IFCIDENTIFIER)
    Plan de construction = "Niveau : Niveau 0 STR" (IFCTEXT)
    Rotation de la section = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Contraintes | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    Décalage par rapport au niveau = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Plan de construction = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCELEMENTASSEMBLY)
    3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Elévation du niveau de référence = -14. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Plan de construction = "Niveau : Niveau 0 STR" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = -14. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Contraintes | properties | on 1 type object
    Elévation par défaut = 121.92 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Cotes | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Profondeur = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Cotes | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    Elévation en haut = -14. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Elévation à la base = -27.0000000000002 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Longueur = 350. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 0.619844538104508 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0170610373492385 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 1.26305 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.173580000000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 1.219898 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.156357600000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 1.16416000000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.134112000000002 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 1.12640200000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.119042400000002 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 1.347556 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.2073072 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Longueur hourdi = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 1.08864400000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.103972800000002 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes: 29 more contents on 22 objects not shown
  Phase de construction | properties | on 49 objects (27 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 13 IFCBEAM, 8 IFCSLAB, 1 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Structure | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
  Structure | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    Activer le modèle analytique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Structure | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Longueur de coupe = 350. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Utilisation structurelle = "Poutrelle" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Longueur de coupe = 350. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Utilisation structurelle = "Autre" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 18 type objects
    Forme de coupe = 0 (IFCINTEGER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "261 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "237 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "206 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "185 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "308 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "164 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Texte 3D 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon: 1 more content on 1 objects not shown
  Données d'identification | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Sous-catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0 STR" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 6 type objects
    Code d'assemblage = "B1010300" (IFCTEXT)
    Description = "Système permettant la création d'une file d'entrevous" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Upper Floor Framing - Horizontal Elements" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "Système Hourdibox" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "File" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.25.30.00" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Structural Framing Products" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 2 type objects
    Code d'assemblage = "B1010300" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Up 17" (IFCTEXT)
    Description = "Entrevous isolant pour poutrelles treillis" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Upper Floor Framing - Horizontal Elements" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "HOURDIBOX PT Néo 120" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "261 mm" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.25.30.00" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Structural Framing Products" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 2 type objects
    Code d'assemblage = "B1010300" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Up 19" (IFCTEXT)
    Description = "Entrevous isolant pour poutrelles treillis" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Upper Floor Framing - Horizontal Elements" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "HOURDIBOX PT Néo 120" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "237 mm" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.25.30.00" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Structural Framing Products" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 2 type objects
    Code d'assemblage = "B1010300" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Up 23" (IFCTEXT)
    Description = "Entrevous isolant pour poutrelles treillis" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Upper Floor Framing - Horizontal Elements" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "HOURDIBOX PT Néo 120" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "206 mm" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.25.30.00" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Structural Framing Products" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 2 type objects
    Code d'assemblage = "B1010300" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Up 27" (IFCTEXT)
    Description = "Entrevous isolant pour poutrelles treillis" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "Upper Floor Framing - Horizontal Elements" (IFCTEXT)
    Fabricant = "ISOBOX Isolation" (IFCTEXT)
    Modèle = "HOURDIBOX PT Néo 120" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "185 mm" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.25.30.00" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Structural Framing Products" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.isobox-isolation.fr/" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 10 more contents on 0 objects not shown
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Droite" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "Hourdibox PT Néo 120" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "164 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "185 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "206 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "237 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "261 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "308 mm" (IFCTEXT)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alignement horizontal = "Droite" (IFCIDENTIFIER)
    Texte = "Exemple sol" (IFCTEXT)
  Graphismes: 1 more content on 0 objects not shown
  Contraintes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "T40" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 350. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "File" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 350. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "File" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    Reference = "T40" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM) | on 6 type objects
    Description = "Système permettant la création d'une file d'entrevous" (IFCTEXT)
    Reference = "File" (IFCLABEL)
  Position géométrique | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Extension de départ = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Extension de fin = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Justification Y = "Origine" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Valeur de décalage Z = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Position géométrique | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Extension de départ = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Extension de fin = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Justification Y = "Origine" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Valeur de décalage Z = -1. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Autre(Type) | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Texte 3D" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Catégorie = "Réseaux de poutres" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Réseau de poutres" (IFCTEXT)
  Construction | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Entrevous = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 261 mm" (IFCLABEL)
  Construction | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Entrevous = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 237 mm" (IFCLABEL)
  Construction | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Entrevous = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 206 mm" (IFCLABEL)
  Construction | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Entrevous = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 185 mm" (IFCLABEL)
  Construction | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Entrevous = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 308 mm" (IFCLABEL)
  Construction | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Entrevous = "Isobox - Hourdibox PT Néo 120: 164 mm" (IFCLABEL)
  Construction | properties | on 2 type objects
    Epaisseur par défaut = 31.3 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur par défaut = 16.4 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction: 5 more contents on 0 objects not shown
  Matériaux et finitions | properties | on 24 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 6 IFCBEAM)
    Matériau = "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 2 type objects
    Matériau structurel = "ISOBOX - Hourdibox PT Neo" (IFCLABEL)
  Texte(Type) | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Police de texte = "Arial" (IFCTEXT)
    Taille du texte = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Texte(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Police de texte = "Arial" (IFCTEXT)
    Taille du texte = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Motif | properties | on 1 object (1 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Espacement de l'axe = 60. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Espacement fixe = 60. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Justification = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Règle de présentation = "Distance fixe" (IFCIDENTIFIER)
    Type de poutre (aucun nom de famille) = "Poutrelle générique: T40" (IFCLABEL)
    Type de poutre = "Poutrelle générique: T40" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Données | properties | on 6 type objects
    Conductivité thermique déclarée = 0.0360 (IFCREAL)
    Dimensions = "1200 x 520 mm" (IFCTEXT)
  Données | properties | on 2 type objects
    Amélioration de l’isolation au bruit de choc ΔL = 0 (IFCINTEGER)
    Classement de compressibilité = "" (IFCTEXT)
    Conductivité thermique déclarée = 0. (IFCREAL)
    Dimensions = "" (IFCTEXT)
  Propriétés analytiques | properties | on 2 type objects
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.183510655773947 (IFCREAL)
    Masse thermique = 162767.4 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 5.4492748433738 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.219512195121951 (IFCREAL)
    Masse thermique = 295.2 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 4.55555555555556 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.194594594594595 (IFCREAL)
    Masse thermique = 333. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 5.13888888888889 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.174757281553398 (IFCREAL)
    Masse thermique = 370.8 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 5.72222222222222 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.151898734177215 (IFCREAL)
    Masse thermique = 426.6 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 6.58333333333333 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.137931034482759 (IFCREAL)
    Masse thermique = 469.8 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 7.25 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.116883116883117 (IFCREAL)
    Masse thermique = 554.4 (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 8.55555555555556 (IFCREAL)
  Analyse d'énergie | properties | on 2 type objects
    Rp = 5.55 (IFCREAL)
    Up = 0.17 (IFCREAL)
  Analyse d'énergie | properties | on 2 type objects
    Rp = 4.9 (IFCREAL)
    Up = 0.19 (IFCREAL)
  Analyse d'énergie | properties | on 2 type objects
    Rp = 4. (IFCREAL)
    Up = 0.23 (IFCREAL)
  Analyse d'énergie | properties | on 2 type objects
    Rp = 3.4 (IFCREAL)
    Up = 0.27 (IFCREAL)
  Analyse d'énergie | properties | on 2 type objects
    Rp = 6.9 (IFCREAL)
    Up = 0.14 (IFCREAL)
  Analyse d'énergie | properties | on 2 type objects
    Rp = 2.7 (IFCREAL)
    Up = 0.33 (IFCREAL)

Other addresses and roles
  2 x postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"